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产品概述
无线水质采集变送器以合宙 780 芯片为通信核心，面向水产养殖与环保水质监测，提供宽电压、双网络、多接口的无线数据采集与变送能力，支持长期离网（太阳能＋电池）供电。
技术参数
	核心模组
	合宙 780 系列，集成 LTE-Cat.1、串口、以太网协议栈

	供电输入
	宽电压 5–36 V，兼容太阳能＋电池混合供电

	电源防护
	防反接；TVS 电路，抗反接与瞬态电压

	无线通信
	4G ＋ 以太网双网络，以太网支持 WAN / LAN 切换

	网络协议
	TCP / UDP / MQTT / HTTP / WebSocket；泛舟平台 ＋ 阿里云 / 腾讯 / OneNet / 华为 / 电信云 / ThingsCloud

	RS-485
	2 路

	RS-232
	1 路

	可控外接电源
	通断电路采用光耦隔离

	太阳能输入
	建议 ≥ 30 W / 18 V 太阳能板

	传感器接口
	4 芯连接器：1=12 V、2=485+、3=485-、4=GND；单接口可下挂 < 60 路传感器

	低功耗
	深度休眠 ＋ 定时唤醒电源管理策略

	固件升级
	支持 FOTA


指示灯说明
	指示灯
	状态含义

	总电源灯
	设备接入电源即常亮

	外控电源灯
	开启时亮，关闭时灭

	4G 灯
	无卡/未开启：灭；注册失败：快闪（0.5 s）；已注册未连服务器：中闪（1 s）；已连服务器：慢闪（2 s）

	以太网灯
	未开启：灭；WAN 模式：中闪（1 s）；LAN 模式：慢闪（2 s）


性能特点
•  宽电压 ＋ 太阳能/电池混合供电，适应野外长时无人值守。
•  双网络与多协议，接入灵活。
•  光耦隔离外控电源，保护传感器与设备。
•  低功耗深度休眠，延长离网续航。
应用场景
•  水产养殖塘口多参数水质在线监测（溶氧、pH、温度、氨氮等）。
•  河道、湖泊、污水处理的环保水质采集。
•  无市电、需太阳能供电的野外监测点。
使用说明
•  电源开关：关机后请等待约 15 秒再开机（内部电容可维持约 10 秒）。
•  传感器接线：使用 4 芯连接器（12 V / 485+ / 485- / GND），单路可并联多只同类型传感器（总数 < 60）。
•  日常保养：传感器感应头部每周用软布 / 软纸轻擦，去除表面附着物，切勿用力刮擦以免损坏膜头。
产品图示与参考资料
以下图片均取自原开发文档，按原文档出现顺序保留，供接线、外观与结构参考。
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图1　水质采集
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图2　水质采集
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