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定时 / 定量自动投喂 · 串口屏 ＋ 小程序
使用说明书
泛舟智能科技有限公司
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产品概述
智能投食机用于水产 / 畜禽自动投喂，按时间与重量策略顺序控制洒头、鼓风、下料等电机，可通过串口屏或微信小程序在手动 / 自动模式间切换，并显示重量、电流与运行状态。
技术参数
	控制方式
	定时（按时间）或定量（按重量）自动投喂；支持手动控制

	执行机构
	洒头 ×2、鼓风机、下料 / 送料 / 投料 / 撒料电机

	人机界面
	串口屏（时间、间隔可调，手动控制）；微信小程序

	模式
	手动（0）/ 自动（1）

	运行策略
	开启：先开 2 洒头 → 10 s 后开鼓风 → 下料；关闭：重量达标先关下料 → 1 min 后关鼓风 → 90 s 后关洒头

	安全
	急停键关闭所有电机；缺相检测显示并关闭对应电机

	显示
	当前重量 / 模式 / 运行时间 / 状态 / 各电机电流；总量界面显示总投食量

	通讯变量
	main_page.mode_state（0手动/1自动）、main_page.run_state、run_state_page.remaining_weight 等


性能特点
•  时间 ＋ 重量双触发，投喂量可控、可复现。
•  顺序启停，避免同时启动造成冲击。
•  自动 / 手动无缝切换，现场与远程皆可操作。
•  缺相保护：检测到缺相即显示并关闭对应电机。
应用场景
•  水产养殖（鱼塘、虾塘）定时定量投喂。
•  畜禽养殖场自动喂料。
使用说明
•  自动模式：在界面设置启动时间与喂食重量，点击“设置”后系统按序开关电机，达标自动关闭。
•  手动模式：须先关闭自动；点击 ON 顺序开电机，OFF 顺序关电机。
•  小程序：自动模式可设喂食时间 / 重量，同步至设备后由关到开即自动运行；手动须在自动关闭下运行。
•  状态界面显示当前重量、模式、运行时间、状态及各电机电流；缺相会显示并停机。
•  总量界面显示累计投食量；设置界面可配置时间与系统参数。
•  ⚠ 安全：紧急情况点击急停键，所有电机关闭。
产品图示与参考资料
以下图片均取自原开发文档，按原文档出现顺序保留，供接线、外观与结构参考。
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图1　<w:left w:val="single" w:sz="4" w:space="4" w:color="404040" w:themeColor="text1
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图2　这是参数设定界面，在右上角点击自动模式可以切换为手动模式。在自动模式下可以设置启动时间和喂食重量，点击设置，系统会自动按照设置的时间和重量来按顺序打开电机喂食，
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图3　这是运行状态界面，会显示当前的重量、当前模式、运行时间、运行状态、和各个电机的电流和状态。如果电机有缺相，会显示缺相并将电机给关闭。
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图4　这是总量界面，会显示总的投食量
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图5　这是设置界面，可以设置时间和一些系统配置。
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图6　这是小程序的界面，有自动控制和手动模式。点击自动会出现如下图所示，可以设置喂食时间和喂食量，完成后会自动同步到设备，再将自动由关切换到开，系统就可以自动运行了。
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